1：增加mode\_reg信号，方便IO卡，点对点卡读取模式。